|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **全长** | **重量** | **握部直径** | **气体消耗** | **加压力** | **操作气压** |
| **112mm** | **96g** | **20mm** | **35** **cm3/回** | **265N** | **4-5kg** |

**HS-3适合替换刀**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材质 | 替换刀刃 | | | 剪切能力 |
| 金  属  线 | S20 | S20.1 | S20S | 铜线：0.8mm |
|  |  |  | 铁线：0.5mm |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材质 | 替换刀刃 | | 剪切能力 |
| 塑  胶 | F10 | F10S | 塑胶：1.0mm |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 材质 | 替换刀刃 | 剪切能力 |
| 钢  线 | ZS20 | 钢线：0.2mm |